|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perangkat | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| CostumerRouter | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| G0/1 | 192.168.0.65 | 255.255.255.192 |
| S0/1/0 | 209.165.201.2 | 255.255.255.252 |
| LAN-1Switch | VLAN1 | 192.168.0.2 | 255.255.255.192 | 192.168.0.1 |
| LAN-2 Switch | VLAN1 | 192.168.0.66 | 255.255.255.192 | 192.168.0.65 |
| PC-1 | NIC | 192.168.0.62 | 255.255.255.192 | 192.168.0.1 |
| PC-2 | NIC | 192.168.0.126 | 255.255.255.192 | 192.168.0.65 |
| ISP Router | G0/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/A |
| S0/1/0 | 209.165.201.1 | 255.255.255.252 |
| ISP Switch | VLAN1 | 209.165.200.226 | 255.255.255.224 | 209.165.200.225 |
| ISP Workstation | NIC | 209.165.200.235 | 255.255.255.224 | 209.165.200.225 |
| ISP Server | NIC | 209.165.200.240 | 255.255.255.224 | 209.165.200.225 |